<html xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1/strict"><head><!--
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
      --><title>バインド - Apache HTTP Server</title><link href="./style/manual.css" type="text/css" rel="stylesheet"/></head><body><blockquote><div align="center"><img src="./images/sub.gif" alt="[APACHE DOCUMENTATION]"/><h3>Apache HTTP Server Version 2.0</h3></div><h1 align="center">バインド</h1>
    <p>Apache が使用するアドレスとポートの設定をします。</p>
  <ul><li><a href="#overview">概要</a></li><li><a href="#ipv6">IPv6 の特記事項</a></li><li><a href="#virtualhost">バーチャルホストに対してどう働くのか</a></li></ul><hr/><p><strong>参照 </strong></p><ul><li><a href="vhosts/">バーチャルホスト</a></li><li><a href="dns-caveats.html">DNS の問題</a></li></ul><h2><a name="overview">概要</a></h2>
    
    
    <table border="1"><tr><td valign="top"><strong>関連モジュール</strong><br/><br/><code><a href="./mod/core.html">core</a></code><br/><code><a href="./mod/mpm_common.html">mpm_common</a></code><br/></td><td valign="top"><strong>関連ディレクティブ</strong><br/><br/><a href="./mod/core.html#virtualhost" class="directive"><code class="directive">VirtualHost</code></a><br/><a href="./mod/mpm_common.html#listen" class="directive"><code class="directive">Listen</code></a><br/></td></tr></table>
    
    
    <p>Apache は起動時に、ローカルマシンのあるポートあよびアドレス
    に対して接続し、リクエストが来るのを待ちます。
    デフォルトではマシンのすべてのアドレスに対して listen します。
    しかしながら、特定のポートか、特定のアドレスのみか、
    またはそれらの組み合わせのいずれかを listen するようにする必要があります。
    これは、異なる IP アドレス、ホスト名、ポートに対する Apache
    の応答方法を決定するバーチャルホスト機能と組み合わせて使われます。</p>

    <p><a href="./mod/mpm_common.html#listen" class="directive"><code class="directive">Listen</code></a>
    ディレクティブで、特定のポートやアドレス・ポートの組からのみ入ってくる
    リクエストを受け付けるようにできます。
    もしポート番号のみが <a href="./mod/mpm_common.html#listen" class="directive"><code class="directive">Listen</code></a>
    ディレクティブで指定された場合は、
    すべてのインターフェースの与えられたポート番号を
    listen します。 IP アドレスがポート番号と同時に与えられた場合は、
    サーバは与えられたポートとインターフェースを listen します。
    複数の Listen ディレクティブを用いて
    いくつかの listen するアドレスとポートを指定できます。
    サーバはリストされたアドレスやポートからのすべてのリクエストに
    対して応答します。</p>

    <p>たとえば、ポート 80 と 8000 の両方に対しての接続を受け付けるには</p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen 80<br>
      Listen 8000
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>とします。
    二つの指定されたインタフェースとポート番号に対しての接続を受け付けるには、
    </p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen 192.170.2.1:80<br>
      Listen 192.170.2.5:8000
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>とします。
    IPv6 アドレスは、角括弧で次の例のように囲まなければいけません。</p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen [fe80::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    </code></td></tr></table></blockquote>
  <h2><a name="ipv6">IPv6 の特記事項</a></h2>
    

    <p>APR が IPv6 をサポートする場合は、Apache はデフォルトで IPv6
    を listen するソケットを作ります (例えば Listen ディレクティブで
    IP アドレスが無指定の場合)。
    つまり、APR が IPv6 をサポートしている場合、</p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen 80
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>は、次と同じ意味になります。</p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen [::]:80
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>APR が IPv6 をサポートしていない場合は、</p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen 80
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>は、次と同じ意味になります。</p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen 0.0.0.0:80
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>NetBSD 等のいくつかのプラットホームでは、IPv6
    のワイルドカードアドレス (「::」) のバインドでは IPv4
    インターフェースにコネクションを張れません。
    このような状況では、次のように複数の Listen ディレクティブが必要になります。
    </p>

    <blockquote><table cellpadding="10"><tr><td bgcolor="#eeeeee"><code>
      Listen 0.0.0.0:80<br>
      Listen [::]:0
    </code></td></tr></table></blockquote>

    <p>Apache は現在これを自動検出することができないので、
    そのような場合は
    Listen 命令文は管理者が手動で編集しないといけません。</p>
  <h2><a name="virtualhost">バーチャルホストに対してどう働くのか</a></h2>
    

    <p>Listen でバーチャルホストが実装されるわけではありません。
    Listen は単にメインサーバにどのアドレスとポートを listen すべきかを
    教えるだけです。
    <a href="./mod/core.html#virtualhost" class="directive"><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code></a>
    ディレクティブが使われない場合は、
    受け入れたリクエストすべてに対して全く同じ挙動をします。
    しかしながら
    <a href="./mod/core.html#virtualhost" class="directive"><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code></a>
    を使って、
    一つ以上のアドレスやポートに対して異なる挙動をするように
    指定することができます。
    VirtualHost を実装するには、使用するアドレスとポートを
    まず初めにサーバに通知しなければなりません。
    そして、その指定したアドレスとポートでの
    このバーチャルホストの挙動を設定するために、
    <a href="./mod/core.html#virtualhost" class="directive"><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code></a>
    セクションを作ります。もし
    <a href="./mod/core.html#virtualhost" class="directive"><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code></a>
    が listen していないアドレスとポートに対して
    設定されてしまうと、
    それにはアクセスできないということに注意してください。</p>
  <hr/></blockquote><h3 align="center">Apache HTTP Server Version 2.0</h3><a href="./"><img src="./images/index.gif" alt="索引"/></a><a href="./"><img src="./images/home.gif" alt="ホーム"/></a></body></html>