<?xml version="1.0" encoding="iso-2022-jp" ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ja.xsl"?>
<!-- English Revision: 1.2.2.8 -->

<!--
 Copyright 2002-2004 The Apache Software Foundation

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manualpage metafile="bind.xml.meta">

  <title>バインド</title>

  <summary>
    <p>Apache が使用するアドレスとポートの設定をします。</p>
  </summary>

  <seealso><a href="vhosts/">バーチャルホスト</a></seealso>
  <seealso><a href="dns-caveats.html">DNS の問題</a></seealso>

  <section id="overview">
    <title>概要</title>

    <related>
      <modulelist>
        <module>core</module>
        <module>mpm_common</module>
      </modulelist>
      <directivelist>
        <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
        <directive module="mpm_common">Listen</directive>
      </directivelist>
    </related>


    <p>Apache は起動時に、ローカルマシンのあるポートあよびアドレス
    に対して接続し、リクエストが来るのを待ちます。
    デフォルトではマシンのすべてのアドレスに対して listen します。
    しかしながら、特定のポートか、特定のアドレスのみか、
    またはそれらの組み合わせのいずれかを listen するようにする必要があります。
    これは、異なる IP アドレス、ホスト名、ポートに対する Apache
    の応答方法を決定するバーチャルホスト機能と組み合わせて使われます。</p>

    <p><directive module="mpm_common">Listen</directive>
    ディレクティブで、特定のポートやアドレス・ポートの組からのみ入ってくる
    リクエストを受け付けるようにできます。
    もしポート番号のみが <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    ディレクティブで指定された場合は、
    すべてのインターフェースの与えられたポート番号を
    listen します。 IP アドレスがポート番号と同時に与えられた場合は、
    サーバは与えられたポートとインターフェースを listen します。
    複数の Listen ディレクティブを用いて
    いくつかの listen するアドレスとポートを指定できます。
    サーバはリストされたアドレスやポートからのすべてのリクエストに
    対して応答します。</p>

    <p>たとえば、ポート 80 と 8000 の両方に対しての接続を受け付けるには</p>

    <example>
      Listen 80<br />
      Listen 8000
    </example>

    <p>とします。
    二つの指定されたインタフェースとポート番号に対しての接続を受け付けるには、
    </p>

    <example>
      Listen 192.170.2.1:80<br />
      Listen 192.170.2.5:8000
    </example>

    <p>とします。
    IPv6 アドレスは、角括弧で次の例のように囲まなければいけません。</p>

    <example>
      Listen [fe80::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    </example>
  </section>

  <section id="ipv6">
    <title>IPv6 の特記事項</title>

    <p>多くのプラットホームで IPv6 がサポートされてきていて、
    APR はこれらのほとんどで IPv6 をサポートしているので、
    Apache は IPv6 ソケットを割り当てて IPv6
    経由で送られてきたリクエストを扱うことができます。</p>

    <p>IPv6 ソケットが IPv4 と IPv6 コネクションの両方を扱うことができるか
    どうかは、Apache 管理者にとって厄介な問題です。
    IPv4 コネクションを IPv6 ソケットで扱う場合は、
    IPv4 マップされた IPv6 アドレスを使用していて、
    ほとんどのプラットホームではデフォルトで使用可能ですが、
    FreeBSD, NetBSD, OpenBSD では、システム全体としてのポリシーとの整合性から、
    デフォルトでは使用不可に設定されています。
    これらのデフォルトで使用不可のプラットホームであっても、
    特別な設定パラメータで Apache の挙動を変化させることができます。</p>

    <p>IPv4 と IPv6 のコネクションを最小限のソケットで扱いたいのであれば、
    IPv4 マップの IPv6 アドレスを使用する必要があり、
    <code>--enable-v4-mapped</code> configure オプションを指定して、単純に
    <directive module="mpm_common">Listen</directive> 
    ディレクティブで次のように設定します。</p>

    <example>
      Listen 80
    </example>

    <p><code>--enable-v4-mapped</code> では、Apache
    の生成するデフォルトの設定ファイル中の
    <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    ディレクティブはこの形式を使用しています。
    <code>--enable-v4-mapped</code> は、
    FreeBSD, NetBSD, OpenBSD 以外の全てのプラットホームでのデフォルトです。
    ですから、おそらくお手元の Apache はこの設定でビルドされているでしょう。</p>

    <p>プラットフォームや APR が何をサポートするかに関わらず、
    IPv4 コネクションのみを扱うようにしたい場合は、
    次の例のように全ての
    <directive module="mpm_common">Listen</directive> ディレクティブで
    IPv4 アドレスを指定してください。</p>

    <example>
      Listen 0.0.0.0:80<br />
      Listen 192.170.2.1:80
    </example>

    <p>IPv4 と IPv6 のコネクションを個別のソケットで扱うようにしたい場合
    (つまり IPv4 マップのアドレスを無効にしたい場合)
    は、<code>--disable-v4-mapped</code> configure
    オプションを指定して、次のように個別指定の
    <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    ディレクティブを使用してください。</p>

    <example>
       Listen [::]:80<br />
       Listen 0.0.0.0:80
    </example>

    <p><code>--disable-v4-mapped</code> では、Apache
    の生成するデフォルトの設定ファイル中の
    <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    ディレクティブはこの形式を使用しています。
    <code>--disable-v4-mapped</code> は、
    FreeBSD, NetBSD, OpenBSD プラットホームでのデフォルトです。</p>

  </section>

  <section id="virtualhost">
    <title>バーチャルホストに対してどう働くのか</title>

    <p>Listen でバーチャルホストが実装されるわけではありません。
    Listen は単にメインサーバにどのアドレスとポートを listen すべきかを
    教えるだけです。
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    ディレクティブが使われない場合は、
    受け入れたリクエストすべてに対して全く同じ挙動をします。
    しかしながら
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    を使って、
    一つ以上のアドレスやポートに対して異なる挙動をするように
    指定することができます。
    VirtualHost を実装するには、使用するアドレスとポートを
    まず初めにサーバに通知しなければなりません。
    そして、その指定したアドレスとポートでの
    このバーチャルホストの挙動を設定するために、
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    セクションを作ります。もし
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    が listen していないアドレスとポートに対して
    設定されてしまうと、
    それにはアクセスできないということに注意してください。</p>
  </section>
</manualpage>
